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בדוגמא הימנית החזיתות רוכבות על הקנטים.

המסילה הראשונה תהיה 20 מ"מ מהקו הכחול.

השניה תהיה מהקו הכי תחתון- 
מידת החזית+הרווח+20 מ"מ.

השלישית תהיה מתחילת החזית השניה 
(חזית ראשונה+רווח)

גובה חזית+רווח+20 מ"מ.

כל השאר אותו דבר.

חור ראשון 37 מ"מ מהקנט, אפשר לסמן גם חור ב 165
ואז אם הקו נמחק עדיין יש סימון. 

החזית הראשונה תתחיל מהקו האדום התחתון,

והחזית האחרונה תגמר 5 מ"מ מתחת לקו 

האדום העליון. 

מידת החזיתות היא המרווח הנ"ל (אדום-אדום פחות 5), 
פחות מס' הרווחים כפול 3 מ"מ, לחלק למס החזיתות.

לדוגמא:

בארונית עם 5 מגירות,

אדום אדום פחות 5 מ"מ = 1012 מ"מ

1012 פחות 12 מ"מ (4 מרווחיםX 3 מ"מ)=1000

1000 לחלק ל 5 מגירות = 200 מ"מ כל חזית.

המסילה הראשונה 20 מ"מ

השניה 200+3+20 = 223 מ"מ מהקו הכי תחתון

השלישית 200+3+20= 223 מתחילת החזית השניה

כל השאר כמו השלישית

בשתי הצורות אתה יכול להניח את שתי הדפנות אחת על השניה, למדוד על אחת ולהעביר עם זוית לשניה. ככה גם אם יש לך סטיה קטנה במדידה המגירות לא יתנדנדו.

שים לב רק שהן צריכות להיות צד פנימי מול צד פנימי, ומידות שצריך לקחת מתחתית הארונית לא למדוד מקצה הדופן אלא להוסיף את עובי התחתית.
בדוגמא השמאלית החזיתות פנימיות (צאפנד).


המסילה הראשונה תהיה 20 מ"מ מהקו הכחול.


השניה תהיה מהקו הכחול –


רווח+מידת חזית+רווח+20 מ"מ.


השלישית תהיה מתחילת החזית השניה


(רווח+חזית ראשונה+רווח)-


גובה חזית+רווח+20 מ"מ.


כל השאר אותו דבר כמו השלישית.


חור ראשון 35+עובי חזית מהקנט, חור נוסף ב 165+עובי חזית.


החזית הראשונה תתחיל 3 מ"מ מעל הקו הכחול,


והחזית האחרונה תגמר 3 מ"מ מתחת לקו האדום.


מידת החזיתות היא המרווח הנ"ל, פחות מס' הרווחים כפול 3 מ"מ (שים לב שבצורה הזו יש לך מרווח אחד יותר מחזיתות- 7 חזיתות= 8 מרווחים) לחלק למס' החזיתות.


בצורה הזו צריך להשאיר גם 2-4 מ"מ מכל צד של החזית.  








