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	The Classic Rocking Horse
 
Front Leg (B)
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Rocker (A)
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Rear Leg (C)
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	The Classic Rocking Horse
 
Head (E) 
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Rear Body (F)
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Sides (D) 
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	The Classic Rocking Horse
 
Saddle (G)
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Brace (J)
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Ear Detail
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זה הסוס (עם הילדה) ששייכך לתוכנית) אבל, אני התיחסתי לתמונות אחרות גם שיש באינטרנט.
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Final Assembly 
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	LIST OF MATERIALS 
(finished dimensions in inches)

A

Rockers (2)

1-1/2 x 7 x 40-3/4 =           3.81  x  17,8     x   103.5

B

Front legs

1-1/2 x 5-5/8 x 19-1/8 =     3.81  x  14.28   x   48.58
C

Rear legs (2)

1-1/2 x 7-1/8 x 20-1/4 =     3.81  x  18        x   51.43
D

Sides (2)

1-1/2 x 9 x 21-3/8 =            3.81  x   22.86   x   54.29  
E

Head

1-1/2 x 11 x 19-1/4 =          3.81  x   27.94   x   48.89 
F

Rear body

1-1/2 x 8-3/4 x 13-3/4 =      3.81  x   22.22   x    34.92
G

Wooden saddle

1-1/2 x 10-1/2 x 8-1/2 =      3.81  x   26.67   x    21.59  
H

Upholstered saddle (optional)

3/4 x 10-1/2 x 8-1/2 =          2   x   26.67     x    21.59  
J

Braces (5)

3/4 x 3-1/2 x 14 =                 1.9  x   8.89   x   35.56 
1.9K

Handle

3/4 dia. dowel x 9 =  דיבלים   2 cm  x  9 יחידות

MISCELLANEOUS

#10 x 1-1/2" flathead wood screws

#10 x 2" flathead wood screws

#10 x 2-1/2" flathead wood screws

3/8" dowel rod 

Material for saddle covering 

Rug yarn (2 skeins)

Leather or vinyl for the ears

Eyes (2)




