המראה הסופי של הספסל:

גם קורות המושב וגם הרגליים, עשויות מקורות של 20*20 -


כל "זוג" רגליים (רגל קדמית ורגל אחורית) מחוברות ביניהן באמצעות קושרת עליונה שעשויה מלוח בעובי 5 ס"מ, ברוחב של 30 ס"מ ובאורך של 38 ס"מ. 
כל רגל בפני עצמה תחובר לקושרת עם 4 ברגים, מלמעלה:



אחר כך, את החיבור של זוג הרגליים והקושרת שלהן לקורות המושב אעשה עם 8 ברגים שיתחברו מהקושרת התחתונה כלפי מעלה אל תוך קורות המושב (השירטוט הוא כשהספסל הפוך ורגליו כלפי מעלה):


רוחב 30





אורך 38 








